**附件1：**

**宾馆酒店火灾防控措施**

一是认真履行消防安全责任，明确消防安全责任人、消防安全管理人和岗位责任人，组织自上而下逐级签订消防安全责任制，逐楼层、逐区域明确和落实各级、各岗位消防安全职责。同时，建立消防安全检查、巡查、设施保养、培训演练等规章制度，督促员工严格按规章制度开展防火工作。

二是组织全面开展一次防火检查。重点检查疏散通道、安全出口是否畅通，消防设施是否保持完好有效，常闭式防火门是否处于关闭状态，特别是要对自动消防设施进行一次联动运行测试, 检测各个环节、各项设施的联动功能。对检查发现的问题，要紧盯不放，列出问题清单、整改清单、责任清单，照单跟踪、照单整改。同时，要提高防火巡逻频次，尤其是夜间巡逻检查必须落实到位，防止出现死角盲区。

三是切实抓好各项火灾防范措施落实。要严格落实室内装修装饰材料消防安全标准要求，主动拆除一批违规易燃可燃装修材料，自觉清除一批易燃可燃装饰物品。要加强用火安全管理，营业期间严禁电、气焊等明火作业，非营业期间需要进行电、气焊等明火作业的，必须按照有关制度办理审批手续，落实现场监护人员。要加强用电安全管理，设备及线路的安装必须符合相关标准要求，发现违规动火、违章使用大功率电器以及私拉乱接电气线路的，立即责令整改到位。严格落实禁止吸烟要求，室内严禁吸烟。

四是要采取在宾馆、酒店大堂显著位置张贴消防宣传海报，在每个客房内放置消防安全提示卡等多种形式，积极营造宾馆、酒店场所消防安全宣传氛围。要组织对宾馆、酒店进行一次全员“消防培训和灭火疏散”演练，通过宾馆、酒店火灾案例警示教育和消防安全常识、消防设施器材使用知识、疏散逃生技能的宣传教育，使所有人员掌握“一懂三会”要求，提高消防安全意识。

五是要加强消防控制室管理，值班人员必须保证2人以上持证在岗值班，熟悉掌握消防设施设备操作方法及应急处置程序。针对冬季火灾特点和本单位实际，组织实战训练，配齐消防装备器材，24小时轮班值守，加强防火巡查频次，一旦发生火情，迅速出动，及时有效处置，做到“灭早、灭小、灭初期”。

**附件2：**

**商业场所火灾防控措施**

一是总经理组织单位消防管理人、消防安全归口管理部门负责人和专兼职消防管理人员严格对照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等规章制度和消防标准规范要求，开展一次全面深入的自查检查，对属于大型商业综合体的，可通过购买服务的方式，聘请消防中介服务机构配合开展检查，对经过专家评审投入使用的，要重点检查特殊消防设计及相关针对性技术措施落实情况，对检查发现的问题，紧盯不放，列出问题清单、整改清单、责任清单，照单跟踪、照单整改。

二是严格落实重点环节的消防安全管理。严格持证上岗。对电焊、气焊、电工、消防控制室值班操作人员等特殊工种人员进行全面审查，无证的一律不得上岗。严格动火审批。禁止在营业期间进行动火作业，在非营业期间进行动火作业的，动火部门和人员必须办理审批手续，严格落实现场监护和各项防范措施。严格防火分隔。高度重视习惯性消防违法行为，常闭式防火门必须保持常闭，常开式防火门必须保证火灾发生后能立即关闭，确保一旦发生火灾，火势、烟雾等不蔓延、不扩大，确保疏散通道的绝对安全。疏散通道必须保持畅通，不得占用、堵塞、封闭，不得堆放杂物。严禁在共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电。严禁违规采用易燃可燃材料装饰装修。

三是对单位消防设施经常进行全面系统的维护保养。组织对消防设施、器材进行维护保养和检测，设有自动消防设施的，委托维保机构进行一次全面的功能检测和维修保养，确保完好有效。鉴于电气火灾事故多发的实际情况，委托电气防火检测机构对单位电气设施、线路等进行一次电气防火检测。

四是对单位技防能力进行一次提升。将单位消防控制设备接入城市消防安全远程监控系统，在主要进出口、人员密集部位安装客流监控设备，在餐厅、食堂、厨房等使用燃气的部位，设置燃气泄漏报警和自动切断装置。运用手机APP等手段，实时查看消防设施运行状况、接收报警信号。针对商业场所用电量大的实际，设置电气火灾监控系统，提高火灾预测预警预防能力。

五是组织对单位员工进行一次全员消防安全教育培训，通过火灾案例警示教育和消防安全常识、消防设施器材使用知识、疏散逃生技能讲解示范，使所有人员掌握“一懂三会”要求，提高消防安全意识。

六是结合冬季火灾规律特点，细化完善灭火和应急疏散预案，模拟真实火情，开展一次全员、全要素灭火疏散演练，提高应急处置能力。

七是根据商场、市场实际，组建专职消防队或建强微型消防站，配备消防器材设施，定期开展训练演练，加强值班值守和巡查检查，特别是在重要节日、重大活动等重点时段要加大巡查频次和现场看护，一旦发生火情，迅速出动,及时有效处置，做到“灭:早、灭小、灭初期”。

**附件3：**

**餐饮场所火灾防控措施**

一是餐饮门店经理组织单位消防安全管理人员严格对照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等规章制度和消防标准规范要求，开展一次全面深入的自查检查，对检查发现的问题，紧盯不放，列出问题清单、整改清单、责任清单，照单跟踪、照单整改。

二是严格落实重点环节的消防安全管理。严格持证上岗。对电焊、气焊、电工、消防控制室值班操作人员等特殊工种人员进行全面审查，无证的一律不得上岗。严格动火审批。禁止在营业期间进行动火作业，在非营业期间进行动火作业的，动火部门和人员必须办理审批手续，严格落实现场监护和各项防范措施。严格防火分隔。高度重视习惯性消防违法行为，常闭式防火门必须保持常闭，常开式防火门必须保证火灾发生后能立即关闭，确保一旦发生火灾，火势、烟雾等不蔓延、不扩大，确保疏散通道的绝对安全。疏散通道必须保持畅通，不得占用、堵塞、封闭，不得堆放杂物。严禁在共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电。严格日常管理。定期组织清洗厨房油烟道;严格用火用电用油用气安全管理，严禁私接乱接电线, 管道燃气、瓶装液化气使用必须符合防火要求，严禁违规堆放易燃可燃材料装饰装修。

三是对单位消防设施进行一次全面系统的维护保养。组织对消防设施、器材进行维护保养和检测，设有自动消防设施的，委托维保机构进行一次全面的功能检测和维修保养，确保完好有效。鉴于电气火灾事故多发的实际情况，委托电气防火检测机构对单位电气设施、线路等进行一次电气防火检测。

四是对单位技防能力进行一次提升。将单位消防控制设备接入城市消防安全远程监控系统，在主要进出口、人员密集部位安装客流监控设备，在餐厅、食堂、厨房等使用燃气的部位，设置燃气泄漏报警和自动切断装置。运用手机APP等手段，实时查看消防设施运行状况、接收报警信号。

五是组织对单位员工进行一次全员消防安全教育培训，通过火灾案例警示教育和消防安全常识、消防设施器材使用知识、疏散逃生技能讲解示范，使所有人员掌握“一懂三会”要求，提高消防安全意识。

**附件4：**

**物流仓储火灾防控措施**

一是进一步落实仓储场所消防安全管理责任。仓储场所主要负责人要确定1名专兼职的消防安全管理人，负责本单位日常消防安全管理工作。有多家产权单位的大型物流园区以及实行承包、租赁或委托经营、管理的仓储场所，应当书面明确各方的消防安全责任。

二是加强仓储场所的消防安全管理。仓储场所消防安全管理人要对照《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014),认真开展消防安全自查自纠。实行分类储存。立即组织对仓储物品进行一次清理，根据物品的火灾危险性进行分类分别储存，并适当提高设防等级。加强防火巡查。每日必须进行防火巡查，营业使用期间每2小时开展1次防火巡查，及时处置各类火灾危险。严格值班巡逻。执行夜间值班、巡逻制度;库房保管人员离库时，必须拉闸断电。严禁违规住人。仓储场所的办公区、生活区与作业区必须分开设置，坚决不允许在仓储场所内设置员工宿舍。

三是组织对仓库管理人员进行一次全员消防安全教育培训，通过仓储场所火灾案例警示教育和消防安全常识、消防设施器材使用知识、疏散逃生技能讲解示范，使所有人员掌握“一懂三会”要求，提高消防安全意识和自防自救能力。

四是结合冬季火灾规律特点，细化完善灭火和应急疏散预案，模拟真实火情，开展一次全员、全要素灭火疏散演练，提高应急处置能力。

五是根据仓储场所规模特点，组建专职消防队或者建强做实微型消防站，配备消防器材设施，定期开展训练演练，加强值班值守和巡查检查，特别是在重大活动、重要节日等重点时段要加大巡查频次，一旦发生火情，迅速出动，及时有效处置，做到“灭早、灭小、灭初期”。

**附件5：**

**生产企业火灾防控措施**

一是组织开展消防安全自查。由企业厂长、经理带队，以部门科室、车间班组为单元，开展一次消防安全自查自纠，全面清理厂房车间违规住人、违规存放可燃物、堵塞消防通道等突出隐患问题，确保生产期间所有安全出口保持开启状态。对违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的厂房、库房、员工集体宿舍，要主动拆除或清理。

二是开展建筑消防设施检查测试。存在故障的立即通知消防设施维保单位上门维修，暂时不能排除的，要制定专门的应急处置预案和针对性管理措施，人员、责任、措施要全部到位。定期抽查测试厂区室内外消火栓，北方地区要落实防冻措施，确保管网压力和流量满足火灾扑救的消防供水要求。

三是组织对企业员工进行一次全员消防安全教育培训，通过生产加工企业火灾案例警示教育和消防安全常识、消防设施器材使用知识、疏散逃生技能讲解示范，使所有人员掌握“一懂三会”要求，提高消防安全意识和自防自救能力。

四是结合冬季火灾规律特点，细化完善灭火和应急疏散预案，模拟真实火情，开展一次全员、全要素灭火疏散演练，提高应急处置能力。

五是根据企业生产规模特点，组建专职消防队或者建强做实微型消防站，配备消防器材设施，定期开展训练演练，加强值班值守和巡查检查，特别是在重大活动、重要节日等重点时段要加大巡查频次，重点部位必须明确专人24小时“死看死守”，一旦发生火情，迅速出动，及时有效处置，做到“灭早、灭小、灭初期”。